RIP  RIP RECV 192.168.4.246 -> 224.0.0.9 vers 2, cmd Response, length 504
RIP         192.168.209/255.255.255     router 192.168.4.1     metric 16 tag 0000
RIP         192.168.208/255.255.255     router 192.168.4.1     metric 16 tag 0000
RIP         192.168.207/255.255.255     router 192.168.4.1     metric 16 tag 0000
RIP         192.168.199/255.255.255     router 192.168.4.1     metric 16 tag 0000
RIP  task_timer_dispatch: calling RIP.0.0.0.0+520_Flash, late by 0
RIP  task_timer_reset: reset RIP.0.0.0.0+520_Flash
RIP  task_timer_dispatch: returned from RIP.0.0.0.0+520_Flash, timer now
   inactive

Image stamp:    /sw/code/build/btm(t2g)
                Dec  7 2007 14:54:57
                K.12.57
                2415
Boot Image:     Primary

**Core switch IP: 192.168.4.246